Инструкция по подключению комплекта SBM680A5.

Ввиду того, что интерактивная система SBM680A5 является расширенной модификацией системы SBM680iv4, необходимо произвести дополнительные манипуляции, в результате которых, все функции лотка (кроме кнопки включения, выбора источника и регулятора громкости) будут работать в штатном режиме.

1. Для подключения доски потребуется Блок Питания (далее БП) из коробки с пассивным лотком.

БП необходим для работы интерактивной доски.



1. А также USB A-B кабель для подключения к ПК



1. Разъем БП и USB кабель необходимо подключить непосредственно к контроллеру доски, расположенный на задней нижней части доски по центру.



1. Для подключения активного лотка (находится в другой коробке) необходимо следовать следующей схеме:

Для подключения к контроллеру доски



*USB лотка не используется*

1. Финальный вид подключения лотка



Разъем для лотка

БП 5V 2A

USB для ПК

*USB лотка не используется*